安徽金安正阳电子科技有限公司SMT贴装、电子组件加工项目
竣工环境保护验收意见

2025年9月14日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告书和审批部门审批批复等要求，安徽金安正阳电子科技有限公司组织召开了“安徽金安正阳电子科技有限公司SMT贴装、电子组件加工项目”竣工环境保护验收会，会议期间听取了编制单位对项目竣工环境保护验收监测报告的详细介绍，对本项目进行验收，提出验收意见如下：
一、项目基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
安徽金安正阳电子科技有限公司主要从事电子产品代加工，承接各种电路板贴片、插件、焊接、涂覆等代加工业务。根据市场需求，购买安徽省合肥市高新区创新大道与明珠大道交口明珠产业园3#B201厂房，总投资1800万元购置锡膏印刷机、回流焊机、贴片机、涂覆机、固化炉等，建设“安徽金安正阳电子科技有限公司SMT贴装、电子组件加工项目”。本项目己于2024年12月31日在合肥高新技术产业开发区经济发展局备案，项目代码为：2412-340161-04-01-668942。目前，项目生产设施及配套环保设施部分安装完成，可年产各类控制板200万片。
（二）建设审批情况
2025年2月，公司委托安徽资环环境工程有限公司编制了《安徽金安正阳电子科技有限公司SMT贴装、电子组件加工项目环境影响报告表》，2025年2月10日，合肥市生态环境局以环建审〔2025〕10005号文同意项目建设。2025年5月，工程开始施工建设，2025年7月竣工。目前该公司生产设备运行正常，各项环保设施运行正常，通过企业自查，该项目达到竣工环境保护验收要求。项目目前已安装锡膏印刷机、回流焊机、贴片机、涂覆机、固化炉等等设备，可年产200万片各类控制板。
（三）投资情况
实际投资：总投资1800万元，其中环保投资50万元，占总投资比例为2.7%。
（4） 验收范围
主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程的整体验收。
二、项目变动情况
根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，项目不涉及重大变动。
三、环保设施建设情况
（一）废水
项目不产生生产废水，废水主要为员工生活污水。
生活污水进入市政污水管网排入西部组团污水处理厂处理。
（2） 废气
废气主要为打码粉尘、回流焊废气、手工焊废气、浸焊废气、涂覆废气、固化废气和清洗废气，主要污染物有非甲烷总烃、异丙醇、颗粒物和锡及其化合物。
本项目激光打码机、回流焊机、涂覆机、固化炉设备密闭，同时涂覆机、固化炉和浸焊机所在房间密闭，因此项目打码粉尘、回流焊废气、浸焊废气、涂覆废气、固化废气、清洗废气密闭收集，手工焊焊锡废气集气罩收集，废气经集气管道和集气罩收集后，通过过滤棉+活性炭吸附装置处理，尾气由30m高排气筒（DA001）排放。
（三）噪声
项目噪声源主要是空调、设备风机等。采取低噪声设备、距离衰减、合理布局、主要产噪设备设置减振基础等措施，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
（四）固体废物
本项目生产过程中的主要固废包括焊渣、废钢网、废包装材料、废擦拭物、废活性炭、废机油、废油桶、废过滤棉、废清洗剂、废喷头、废滤芯及生活垃圾等。
（1）生活垃圾：交由环卫部门统一清运处理。
（2）一般固体废物：暂存于一般固废暂存区，集中外售物资回收部门。
（3）危险废物：建设一间危废库，占地面积约10m2。危险废物暂存于危废库，委托有合肥创美环保科技有限公司定期安全处置。
（五）其他环境保护设施
（1）环境防护距离
根据调查，厂房周边100m范围内无居民区、学校等敏感点，防护距离满足要求。
（2）排污口规范化
企业已设置规范的排污口，现有1个废气排放口（DA001），依托园区的污水排放口和雨水排放口。废气排放口规范设置标识标牌、采样平台、采样口等。
四、环境保护设施调试效果
2025年8月25日-26日，河南鑫成环测检测技术有限公司进行了现场验收监测，验收期间监测结果如下：
1.废气监测结果
（1）有组织废气监测结论
本项目生产过程中产生的非甲烷总烃、异丙醇排放满足安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准 第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）表1中其他电子工业非甲烷总烃的排放限值，锡及其化合物、颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表2中的二级标准。
（2） 无组织废气监测结论
厂界非甲烷总烃、锡及其化合物、颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表2中的无组织排放监控浓度限值，厂区内无组织非甲烷总烃满足《固定源挥发性有机物综合排放标准第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024）表3中厂区内VOCs无组织排放限值。
2.噪声监测结果
厂界噪声昼间最大值为58dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
3.固体废物验收调查结论
本项目生活垃圾交由环卫部门统一清运处理；一般固体废物暂存后统一回收利用；危险废物暂存于危废暂存间，委托合肥创美环保科技有限公司定期安全处置。
五、验收结论
验收组根据现场核查情况，结合验收监测报告表及相关台账资料等分析，认为本项目落实了环评及批复要求，各项污染防治措施落实到位，污染物达到国家相关排放标准。企业环境管理制度健全，项目竣工环境保护验收合格。
六、建议
[bookmark: _GoBack]1、加强污染治理设施运行管理，过滤棉、活性炭定期更换，避免废气处理设备处理效率降低；
2、进一步完善环保管理制度，做好环保设施的运行记录、台帐记录，做好环保设施的日常管理与维护，确保污染物长期稳定达标排放；
3、现有风机风量较小，建议更换大功率风机，提高风机风量；
4、危废暂存间内需按废物特性分区，危废暂存间内不同贮存分区之间应采取隔离措施，隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
七、验收人员信息
见该项目竣工验收组人员名单。


安徽金安正阳电子科技有限公司
2025年9月14日
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